방사성폐기물 육상운반 방사선 위험도 평가시스템 및 방법

∙ 요 약

ㅇ 본 발명은 방사성폐기물 육상운반 방사선 위험도 평가시스템 및 방법에 관한 것이다. 상기 방사성폐기물 육상운반 방사선 위험도 평가시스템은, 방사성폐기물 육상운반 출발지와 목적지 간의 경로 주변 거주자, 보행자에 대한 위험도를 평가하는 운반경로 주변 평가부; 방사성폐기물 육상운반 출발지와 목적지 간의 경로 공유 차량 탑승자에 대한 위험도를 평가하는 운반경로 공유 평가부; 휴게소 또한 졸음쉼터에 정차 시 거주자에 대한 위험도를 평가하는 정차 시 주변 평가부; 방사성폐기물 운반물 규격에 따라 취급하는 운반물 취급 작업자 평가부; 방사성폐기물을 육상운반하는 도중에 사고 발생시 사고지역 주변의 일반인에 대한 위험도 평가하는 사고지역 주변 일반인 평가부; 를 포함한다.

이러한 구성에 따르면, 방사성폐기물 육상운반 시 운반경로 주변 및 정차 시 주변의 일반인, 방사성폐기물 상, 하차 작업시 작업자, 사고 발생시 사고지역 주변의 일반인에 대한 위험도 평가하기 위한 시스템 및 방법을 제공할 수 있다.